**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PEDIDO DE SAN LUIS POTOSI DE FECHA 29 DE DICIEMBRE**

MESA PARA MAESTRO. FABRICADA EN COLOR NEGRO. MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO 1220 X 600 X 750 MM. SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. - TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. PATA DE 1 ¼ Y PERIMETRAL DE 2 X 1” CAL 18 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO.

MESA PARA PREESCOLAR. FABRICADAS EN LOS SIGUIENTES COLORES: 28 COLOR PANTONE NARANJA 150 C. 28 COLOR PANTONE VERDE 333 C. 28 COLOR PANTONE MORADO 2572 C. 28 COLOR PANTONE AZUL. 278 C. MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO 1200 X 600 X 550 MM. GENERALIDADES. - SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. PATA DE 1 ¼ Y PERIMETRAL DE 2 X 1” CAL 18 CUBIERTA DE POLIPROPILENO.

2565 MESA RECTANGULAR PARA ALUMNO, MESA PARA ALUMNO PRIMARIA Y SECUNDARIA, DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 60.0 CM. DE LARGO POR 51.0 CM. DE ANCHO POR 2.54 CM. DE PERALTE DE CUBIERTACOLOR NARANJA 150 C. ESTRUCTURA: LAS PATAS FORMADAS EN DOS PIEZAS DE U INVERTIDA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1”, 3 REFUERZOS INFERIORES EN TUBO DE ¾” 2 CANALES SUPERIORES DE LAMINA CAL. 14 PARA RECIBIR CUBIERTA, PAPELERA EN REDONDO PULIDO DE ¼”,

SILLA PARA MAESTRO. ASIENTO Y RESPALDO EN COLOR NARANJA 165 C ,ESTRUCTURA DE REDONDO PULIDO DE ½” SILLA ESPECIAL PARA MAESTRO 502 X 540 X 762 MM. GENERALIDADES - SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.

382 SILLA PARA PREESCOLAR. FABRICADAS EN COLORES 112 PANTONE NARANJA 50 C. 112 PANTONE VERDE 333 C. 112 PANTONE MORADO 2572 C. 112 PANTONE AZUL 278 C . TUBULAR DE 1” CAL 18 CON SOLERAS LATERALES DE LAMINA CAL. 14 ASIENTO Y RESPALDO MODELO ABANICO KINDER

2565 SILLA PARA PRIMARIA - SECUNDARIA. FABRICADAS EN COLOR PANTONE NARANJA 150 C.SILLA METÁLICA CON PARRILLA (4O - 6O Y SECUNDARIA) 530 X 550 X 800 MM. GENERALIDADES - SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES TUBULAR DE 1” CAL. 18 CON PARRILLA PERIMETRAL DE REDONDO PULIDO DE 3/8” Y 5 REDONDOS PULIDOS DE ¼”

PINTARRON. PIZARRÓN METÁLICO ESMALTADO, COLOR BLANCO.3000 X 900 MM X 6MM. GENERALIDADES -LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO, SUSTRATO DE MACOPAN DE 6MM Y 6 REFUERZOS DE LAMINA DE 10 CMS DE ANCHO POR 90CMS DE LARGO MARCO Y PORTABORRADOR DE ALUMINIO ( TIPO CAPFCE) TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU INSTALACION. SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.